本溪本色环保工程有限公司《危险废物收集经营许可证》重新申请专家审查意见
2026年9月8日，本溪市溪湖生态环境分局依据本溪本色环保工程有限公司（以下简称“本色环保”）提出的《危险废物收集经营许可证》重新申请，在该公司会议室组织召开了本色环保“危险废物收集经营许可证”申请表专家审查会，本溪市生态环境局和本色环保等单位的代表及专家共7人参加了会议，会议由3名专家（名单附后）组成专家组，负责申请表的技术审核。

会前，与会专家和代表查看了本色环保废机油收集、存储现场；会上，本色环保介绍了企业基本情况，并汇报了申请表的具体内容，依据《危险废物经营许可证管理办法》（中华人民共和国国务院令第408号）、《危险废物经营单位审查和许可指南》（原环境保护部公告2009年65号）、原环境保护部办公厅《关于做好下放危险废物经营许可审批工作的通知》（环办函〔2014〕551号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等有关规定，与会专家和代表经过认真讨论，形成专家评审意见如下：

一、申请单位概况

本色环保位于辽宁省本溪市溪湖区火连寨镇火连寨村，地理坐标为东经123°42′1.322″，北纬41°21′1.174″。该项目总占地面积为4000m2，总建筑面积1400m2，废机油储存库房面积为660m2。企业主要从事废机油收集、暂存工作，统一收集机动车维修活动产生的废机油（不收集废汽油、柴油等其他物料，并确保收集的废机油不混入废汽油、柴油等）、暂存（不涉及处置），并委托向上物流供应链(辽宁)有限公司回收运输，最终统一交由鞍山友田环保科技有限公司处置，转运车辆由鞍山友田环保科技有限公司提供。设计年收集、暂存废机油1000吨。
本色环保于2013年7月18日取得原本溪市溪湖区环境保护局对项目环境影响报告表的批复（批复文号为，溪环建字[2013]13号），并于2019年12月完成自主验收工作。公司突发环境事件应急预案于2024年11月14日完成了修订并备案（备案号为：210503-2024-041-L）。2024年04月08日取得排污许可证（排污许可证编号：912105030721900187001V；有效期限：2024年04月08日至2029年04月07日）。

2023年5月25日，企业取得原本溪市生态环境局溪湖区分局下发的危险废物经营许可证（编号：本环危证字[2014]第001号；初次发证日期：2013年12月10日；有效期限：2023年5月25日至2026年5月25日）。

二、《危险废物收集经营许可证》申请条件审核情况

（一）工作人员情况

本色环保配备了2名工作人员，均为操作工。
（二）危险废物安全收集运输条件
本色环保运输系统按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）的相关规定委托向上物流供应链(辽宁)有限公司负责，废机油收集采用规格为3.5m3的油箱收集，采用1台厢式货车运输，该运输公司具备危险货物运输相关资质，并配备有资质的专业运输人员。

收集的废机油最终统一交由鞍山友田环保科技有限公司处置，转运车辆由鞍山友田环保科技有限公司提供。
（三）危险废物临时储存设施情况
本色环保主要回收、暂存废机油，不对废机油进行处理处置。主要存储设施如下：

1、油罐库建设。建设1个油罐库，建筑面积273m2。油罐库位于厂区内东侧，油罐库为全封闭式结构，防雨、地面防渗；油罐库围墙及出入口围堰均进行防渗处理，有效容积为203m3。油罐库内共设置4个废机油储罐，单个储罐容量为60m3，废机油储罐均为卧式、钢制、双层、地上储罐，最大充装系数为80%，有效充装量为192m3。装卸平台置于独立、封闭式结构房间内，防雨、地面防渗。

2、卸油平台建设。紧邻油罐库建设，用于运输车辆装卸废机油。装卸平台置于独立、封闭式结构内，采取防雨、地面防渗措施，同时配套设有1台防爆油泵。
（四）主要环境保护措施及环境风险防控措施建设情况
1、主要环境保护措施建设情况

油罐库基本按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设，具体环保措施如下：
（1）水污染防治措施。厂区南侧设置一座初期雨水收集池（容积为10m3），初期雨水收集后进入油水分离池（容积为2m3）处理，处理后用于厂区绿化；生活污水排入化粪池处理后，定期清掏。
（2）大气污染防治措施。在油罐库内各油罐上方分别设置集气罩对有机废气进行收集，共计4个；储罐呼吸口产生的非甲烷总烃经由集气罩引入1套二级活性炭吸附装置（TA001）处理，设计风量41450m3/h。产生的有机废气经活性炭吸附装置处理达标后由1根15m排气筒（DA001）有组织排放。
（3）固废（危废）污染防治措施。厂区内西南侧设有1间其他危险废物贮存点，建筑面积16m2，运营期公司将定期更换的废活性炭采用专用容器盛装，容器外侧标识警示图案，暂存于其他危险废物贮存点内，定期交由有资质单位处理，禁止作为一般固体废物随意丢弃排放；生活垃圾投放到厂内的封闭式垃圾桶内，由当地环卫部门定期清运处理。
（4）土壤和地下水污染防治措施。该项目其他危险废物贮存点、油罐库地面、油罐库外围堰地面、卸油平台地面，初期雨水池、隔油沉淀池及事故池池体地面及四周作为重点防渗区（Mb≥6m，K≤1.0×10-7cm/s）。
2、环境风险防控措施建设情况
（1）三级防控体系建设：利用油罐库的围墙作为一级防控措施，用于收集突破储罐外溢的废机油；利用油罐库外的围堰作为二级防控措施，主要用于收集突破油罐库外溢的物料；利用厂内的事故池（容积为60m3）作为三级防控措施，主要防止消防废水、污染雨水大面积扩散，造成的环境污染。

（2）企业制定了突发环境事件应急预案，并通过原本溪市生态环境局溪湖区分局备案（备案号210503-2024-041-L）。
（3）油罐库设置有危险废物警示标志,油罐上粘贴危险废物标识标志,并配备了消防设备和报警装置。

（五）危险废物经营规章制度建立情况

企业基本建立健全了各项保证危险废物经营安全的规章制度，主要包括：危险废物管理责任制度、标识管理制度、申报登记制度、分类管理制度、转移联单管理制度、经营许可证制度、应急预案备案制度、危险废物贮运管理制度、建立危险废物台帐管理制度、人员培训制度、内部监督管理措施和制度、环境监测制度、源头分类制度、污染防治责任制度等。

（六）上一许可周期危险废物经营情况
根据本溪市溪湖生态环境分局提供的本溪本色环保工程有限公司环境监管情况说明，该公司上一许可周期内未发生环境违法行为及突发环境事件。
本色环保自2023年5月25日取得危险废物经营许可证至今，危险废物收集、贮存、运输、转移过程均无因环境违法行为被追究行政或刑事责任等情况。上一许可周期内，企业共计收集危险废物219.297t，委托处置危险废物218.597t，现厂区内暂存危险废物0.7t，不存在危险废物大量积压情况。许可证到期后未继续进行危险废物的收集及贮存。
本色环保危险废物管理均按管理制度执行，出、入库台账完整，且视频监控等信息化管理体系均正常运行，并按要求填报辽宁省固体废物智能监管信息平台。

三、专家审查结论与建议
（一）审查结论
经现场核查，本色环保提供的《危险废物收集经营许可证》申请表与实际基本相符；与有危险废物运输资质的单位签订了运输协议；制订了保证危险废物经营安全的规章制度、污染防治措施和事故应急救援措施。基本符合申请HW08 废矿物油与含矿物油废物，共1大类1小类危险废物（废物代码：900-214-08，机动车维修活动）的收集、暂存废机油1000吨/年的申请条件。专家组一致同意本色环保《危险废物收集经营许可证》的重新申请。
（二）整改完善建议：
补充本溪本色环保工程有限公司危险废物经营许可证（编号：本环危证字[2014]第001号；初次发证日期：2013年12月10日；有效期限：2023年5月25日至2026年5月25日）到期后进行整改未继续经营的情况说明。
                                2026年9月8日



